**네트워크:** 노드들이 데이터를 공유 할 수 있게 하는 디지털 전기 통신망

**분류**

1. LAN(local area network): 가까운 지역을 하나로 묶은
2. WAN(wide area network): 멀리 있는 지역을 하나로 묶음 Lan + Lan..
3. MAN 기타

**네트워크 프로토콜**: 일종의 약속, 양식, 어떤 데이터를 어떻게 보내는지 작성하기 위한 양식

MAC 주소: 가까운 곳과 연락할 때

IP 주소: 멀리 있는 곳과 연락할 때

포트 번호: 여러가지 프로그램으로 연락할 때

**네트워크 모델 종류**

TCP/IP 모델- 프로토콜 기반

OSI 7 계층 모델 – 통신 전반 역할 기반

**패킷-** 네트워크 상에 전달되는 데이터 – 캡슐화: 헤더-페이로드-풋터

**2계층(LAN)**

2계층에서 하는 일: 하나의 네트워크 대역, 같은 네트워크 상 장비 간의 데이터 전달

2계층에서 사용하는 주소: 물리적인 주소 MAC 주소 ex) 6C-29-95-04-EB-A1

2계층 프로토콜: Destination address(목적지 mac 주소)-source address(보내는 사람 mac 주소)- Ethernet type- data

**3계층(WAN)**

3계층에서 하는 일: 다른 네트워크 대역, 멀리 떨어진 곳에 존재하는 네트워크까지 데이터 전달

3계층에서 사용하는 주소: IP 주소, 서브넷 마스크(네트워크 대역 구분), 게이트 웨이(공유기 IP), 라우터 필요

3계층 프로토콜: ARP 프로토콜, Ipv4 프로토콜

사설IP-같은 네트워크 IP 공인IP-외부통신 인터넷 IP

**ARP 프로토콜-** 같은 네트워크 대역에서 IP주소를 이용해서 MAC 주소를 알아오는 프로토콜

IPv4-네트워크상 데이터 교환을 위한 프로토콜, 보장하지는 않음

ICMP-인터넷 제어 메시지 프로토콜, 오류 메시지 전송 받는데 쓰임, 전송 잘되는지 확인하는 프로토콜, 8-요청 0- 응답 11-방화벽 3-경로 설치 잘못 5-

라우팅 테이블-지도